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	编号
	招标技术规格

	★1
	探测器类型:通气型电离室

	★2
	用途:测量近距离治疗源的源强度

	★3
	特点:
1）以完整4π几何测量；
2）可根据需求选配适配器，PTW可提供所有商业后装设备和籽源的适配器；
3）PTW可提供Ir-192，Co-60和I-125的校准；配合PTW UNIDOSWebline使用，可直接测量活度和空气比释动能强度

	★4
	设计:通气，保护

	 5
	测量量:表观活度，空气比释动能强度，照射量强度

	★6
	额定体积:116cm³

	7
	参考点:电离室顶下方95 mm处

	8
	长期稳定性:≤1% 每年

	9
	漏电流:≤50fA

	10
	外部尺寸:高度180mm，底座直径127mm，外部井型直径93mm

	11
	重量:≤1.4kg

	12
	可配接口:BNT、TNC或M


