**急诊科CT功能**

一、数量：1台

二、技术要求：

1、探测器排数≥64排，≤80排；

2、最快扫描速度≤0.35s/360°；

3、高压发生器物理功率≥72kw；

4、最大球管电流（非等效）≥600mA；

5、具备摄像头系统；

6、球管物理热容量≥7Mhu；

三、功能:

1. 满足血管检查

2. 满足冠脉成像；

3、满足胸痛中心和卒中中心的基本需求

4、具备脑灌注扫描和分析功能

5.其他标配