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	技术参数要求

	医用洗鞋机
	1.基本要求
1.1额定容量	100KG(干物)，可满足单次100双手术拖鞋洗涤脱水。	
1.2洗涤转速	30~40r/min(可调)。	
1.3脱水转速	650r/min，高脱680r/min。	
1.4外形尺寸	高度<2100mm。
2.结构与材质要求
2.1内胆、外缸体、面板均为304优质不锈钢材质，面板采用不锈钢拉丝板。抗腐蚀性强，能够耐受强酸强碱及常用消毒制剂腐蚀。
2.2内胆采用无痕旋压技术一次成型，无焊接缝。
2.3机体结构 全悬浮式，带弹簧加液压阻尼系统避震，无需特殊基础。
2.4进水/排水 大口径进水阀、气动排水阀。
2.5多格洗涤剂投料盒，满足不同场景需要。
3.功能要求
3.1具备打印追溯、预约洗涤(浸泡)、桶自净、主机加密等基本功能，后期能根据用户需求进行功能升级。
3.2触摸屏或中文大屏幕液晶显示，操作界面直观。
3.3具备故障自检功能，不平衡自动检测并报警停机。
3.4可自由设定洗涤速度、脱水速度、水位、温度等参数。
4.安全要求
4.1配备安全门锁联动装置，运行中自动锁门，紧急停机装置。
4.2门密封采用耐温、耐腐蚀氟橡胶密封圈。
★5.配备与医用洗鞋机相匹配的空压机一台。


★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。
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ZIGONG FOURTH PEOPLE’'S HOSPITAL





