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	技术参数要求

	多普勒外周血流检测仪
	1.多普勒探头频率： ≥8MHz；
2.流速测量范围：10cm/s～400cm/s；脉率测量范围：25bpm～250bpm；无创血压量程：0mmHg ～300mmHg；分辨率：1mmHg；
3.具备多普勒血流检测、踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、PWV脉搏波传导速度检测、四肢分段血压、静脉返流筛查等；
4.具有三种血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压、PPG法测血压；
5.多普勒测血压：全自动充放气；血压值自动计算；血压值手动标记功能；
6.PPG测血压：全自动充放气；血压值自动计算；PPG通道数：不少于2个；
7.示波法测血压：全自动充放气；气路通道数不少于2个；
8.操作方式：触摸屏操控；同时支持无线操控方式；
9.数据联网功能： 具备有线、WIFI等多联网方式；
10.即时打印功能：无需通过PC机，可以直接连打印机输出报告；
11.自定义报告单模板功能：≥5种报告单模板选择，覆盖ABI、BAI、TBI、PWV、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数的可选择性显示；
12.内置可充电锂电池，电池容量不低于6000mAh且支持4小时以上连续检测；
13.量表评估功能：具备心脑血管疾病风险评估量表≥4种，包括但不限于卒中风险评估量表（如弗明汉卒中量表或同等风险评估工具）、房颤卒中风险评估量表（如CHADS2或CHA2DS2-VASc）、缺血性卒中复发风险评估量表（如Essen量表或SPI-II量表）、短暂性脑缺血发作风险评估工具（如ABCD2或更新版本）等，为心脑血管疾病风险评估提供辅助支持。
★14.配置要求：
（1）主机1台。
（2）多普勒探头1个。
（3）袖带6个。
（4）光电容积脉搏波探头探头2个。
（5）台车1个。


 ★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。
以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。                        
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