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	技术参数要求

	失眠治疗仪
	1.用途：用于非器质性失眠症的物理辅助治疗，通过电刺激及听觉放松等手段调节中枢神经功能，改善睡眠质量。
2.主机具备电流输出功能，系统具备病历及方案管理功能。
3.具备FNS小脑顶核电刺激模式、CES经颅微电流刺激模式、音乐刺激模式。
4.联合治疗：音乐模式可与FNS 模式或CES模式同时搭配使用。
5.FNS模式与CES模式可通过同一或不同输出通道实现。
6.双治疗位可同时不同模式治疗。
7.FNS模式脉冲频率：500~3500Hz可调。
8.FNS模式脉冲宽度：至少七档可调。
★9.波形为随机信号调幅的无极性指数脉冲波。
10.CES模式至少包含4种固定脉冲宽度。
11.治疗时间1~60 分钟可调。
12.具备外部输入口及音乐管理功能。
13.可以和经颅磁信息互联互通。
14.设备使用年限：≥8年。
15.具备≥3种内置治疗处方。
16.具备打印报告功能。
★17.配置要求：
（1）主机1台。
（2）刺激电极组件 ≥2套。


★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。
★供应商的报价须包含本项目与医院HIS等所有需要对接系统的接口费及软件升级费（若涉及）。
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ZIGONG FOURTH PEOPLE’'S HOSPITAL





