疏散引导箱装备清单
	物品名称
	数量
	规格
	要求

	自救呼吸器
	208
	一次性使用
	具有消防强制认证标识，带护肩设计

	指挥棒
	104
	26*3.5左右
	充电式；双色

	灭火毯
	104
	1.5*1.5
	阻燃、隔热、防火，具有消防强制认证标识

	喊话器
	104
	205*140*190左右
	可充电；最小功率5W；可录音大于60秒

	强光手电
	104
	40*20*15左右
	可充电；500流明；距离100米；电池容量大于1000毫安；持续照明3小时以上

	逃生锤
	52
	长度180至200毫米
	锤尖为金属材质

	毛巾
	520
	80*30
	规格：70*33

	水
	520
	250毫升
	可饮用的水

	口哨
	104
	
	材质：不锈钢

	疏散引导箱
	52
	850*600*250三层
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